Laweiplein 1

9203 KL Drachten

0512 33 50 00 Algemeen

0512 33 50 60 Techniek

techniek@lawei.nl

**Grote Zaal: techniek, maten, voorzieningen**

**Maten toneel**

Breed 20m

Hoog 19.30m onderkant trekken

Breed totaal 38m

Diepte totaal 26m

Toneeldiepte vanaf koperen kees 13.5m

Diepte voortoneel 2 m

Minimale toneelopening b x h 10 x 4m

Maximale toneelopening b x h 20 x 11.20m

Ideale speelmaat breed 11m

Orkestbak b x d 12.90 x 7.50m

Brandscherm nee

Laad- en losruimte loading dock, 1 tot 2 trailers

(gebruik samen met de Kleine Zaal)

**Trekken en bruggen**

Roelengte 20m

Aantal, max last 68 500kg

Motortakels 8 1000kg

Elektrische lier (punttrek) 2 250kg

Sluiertrek 1 500kg -0.98m

Zijtrekken: 2 links en 2 rechts 4 500kg 13m

Zaaltrek 1 1500kg -1.74m 13m

Hoogte zijbrug 9.5m

PA in motortakels links en rechts van de zaaltrek

Bediening: Trekwerk

**Afstopping**

Nachtblauw

7 stel poten 9.8 m

6 friezen 3 m

1 fries 5 m

1 fond vast, 1 los tussenfond

1 horizondoek

1 wit gaas

1 zwart gaas

**Zitplaatsen**

Voorzaal 324

Orkestbak 63

Achterzaal 215 Er is een tussengordijn

Rolstoel plaatsen 8

Balkon 369

Totaal 908

**Licht**

Zaal 20x 2kw Niethammer zoomprofiel HPZ 211D 10-22°

 20x 2kw Robert Juliat 714SX 15-40°

Portaal 12x 2kw ADB PC 8-48°

 14x 1kw Niethammer zoomprofiel HPZ 115 15-38°

Manteau 7x 1kw Niethammer zoomprofiel HPZ 115 15-38°

Zijbruggen 20x 2kw Niethammer zoomprofiel HPZ 215 15-40°

Horizon 6x 4 kleuren 1 kw

Volgspot 2x Robert Juliat Korrigan 1200 w HMI 7-14.5°

**Los licht**

Sixbar PAR64 CP62 6

Par64 CP62 12

2 kw ADB PC 11 4.5-62°

1 kw Niethammer HPZ115 8 15-38°

Gebruik los licht in overleg ivm inzet in andere zalen

**Losse aansluitingen**

Toneel Links 20x 5kw

Rechts 20x 5kw

Manteau Links 1x 2.5kw

Rechts 3x 2.5kw

Losse dimmers 2x 24x 2kw

**Stroom**

Links 1x 63 ampère

 2x 125 ampère

Rechts 2x 125 ampère

 2x 32 ampère

**DMX**

Toneel links patch

Toneel rechts 1x in en 1x uit

Zaal FOH 4x I/O

Regiecabine 2x I/O

Splitters aanwezig

**Intercom**

Draadloos 1x Telex BTR-700 met 4x TR-700 beltpack (1 kanaal)

Frequentiebereik 558-569 and 704-721 Mhz

Draadgebonden 5x ASL BS15 beltpack (1 kanaal)

**Geluid**

**Zaalsysteem Meyer Sound**

Main zaal 7x Lina per kant

Main balkon 5x Lina per kant

Middencluster 3x UPJ-1P

Sub 3x 750-LFC per kant, 2 op de vloer, 1 gevlogen

Infills 2x UPJunior-XP

Frontfills 4x MM4-XP

Processing Galileo Galaxy 816

Aansturing L/R, L/R/sub, L/R/center of L/R/center/sub

**Monitor\***

KS audio passieve monitors: 10 inch, 12 inch en 15 inch

**Mengtafel\***

Analoog Midas VeniceF 24 ch, Soundcraft M4 en M8

Digitaal Allen&Heath QU-16, Midas Pro2c, Yamaha LS9

**Microfoons draadloos\***

8x Sennheiser EW300 G3 Frequentiebereik B 626-668

8x e865 Handheld

8x SK300 Beltpack

4x DPA d:fine

6x DAP EH 2

2x Sennheiser MKE2 black

**Microfoons en DI’s\***

Shure SM52b, SM56b, SM57, SM57b, SM58, SM58b, SM87, SM91b

Sennheiser 421, e604, e906, ME35, ME66, MD 808-U

Neumann KM184, KMS105

AKG C214B, C414B, C452 EB, D112

Radial J48, JDI Duplex

Klark Teknik DN100

Arx Audibox usb DI

**\***Gebruik mengtafels, monitors en microfoons in overleg ivm inzet in andere zalen

**Akoestische nis**

De Grote Zaal is voorzien van een akoestische nis tbv onversterkte muziek

Het gebruik van de trekkenwand is daarbij beperkt

**Kleedkamers en artiestenfoyer**

De Grote Zaal heeft 7 kleedkamers, waarvan 1 met eigen douche en toilet

Voor de andere kleedkamers zijn er douches en toiletten vlakbij

Verder zijn er spiegels, wastafels, kluisjes en een strijkplank

In de artiestenfoyer kun je eten, drinken en eten maken

Er zijn borden en bestek, een oven, magnetron, koelkast en fornuis

Er is stroom (32a/380v of 16a/220v) voor eigen keukenapparatuur