Laweiplein 1

9203 KL Drachten

0512 33 50 00 Algemeen

0512 33 50 60 Techniek

techniek@lawei.nl

**Roel Oostrazaal: techniek, maten, voorzieningen.**

**Maten toneel**

Breedte 14m

Hoogte 12.20m

Diepte totaal 9.5m

Toneeldiepte vanaf nulpunt 6.5m

Diepte voortoneel 3m

Minimale toneelopening b x h 8 x 4.75m

Maximale toneelopening b x h 11 x 4.75m

Ideale speelmaat breed 9m

Orkestbak nee

Brandscherm nee

Loading dock Navigatie adres: Laweiplein 1

Decorlift 5.50 x 2.20 x 2.75m (d x b x h)

**Trekken**

Lengte 14,5 m

Handtrekken 28 75kg

Elektrische lieren 10 200kg

Sluiertrek 1 250kg

Zijtrekken: 2 links en 2 rechts 4 75kg

**Hoogtes**

Zijbruggen 7m

Portaal 4.75m

Zijtoneel laagste punt 3.5m

**Afstopping**

Nachtblauw

4 stel poten 7 m

3 friezen 2.5 m

1 fond op rail

1 horizon

1 zwart gaas

1 tussenfond

**Zitplaatsen**

Voorzaal 207

Achterzaal 151 Er is een tussengordijn

Rolstoelplaatsen 8

Balkon 114

**Licht**

Zaalbrug 15x 2 kw Niethammer zoomprofiel HPZ 215 15-40°

Koven per kant 2x 2 kw Niethammer zoomprofiel HPZ 215 15-40°

Portaal 8x 2 kw ADB PC 8-48°

 6x 1 kw Niethammer zoomprofiel HPZ 115 15-38°

Onder portaal 5x 1 kw Strand PC

Manteau per kant 2x 1 kw Niethammer zoomprofiel HPZ 115

2x 1 kw Strand PC

Horizon 5x 4 kleuren 1 kw

Lichttafel1xCompulite Spark-top

**Los licht**

Sixbar PAR64 CP62 4

Par64 CP62 8

1 kw Niethammer HPZ115 6 15-38°

1 kw Selecon PC 10

Gebruik los licht in overleg ivm inzet in andere zalen

**Stroom**

Links 1x 32 ampère

Rechts 1x 63 ampère

**Geluid**

**Zaalsysteem** Acoustic Line

Links en rechts 2x CT 12 per kant en CB 215 Sub

Middencluster 2x CT 12

Sub 2x CB 215

Processing Xilica XP 4080

Aansturing L/R, L/R/sub, L/R/center of L/R/center/sub

**Monitor\***

KS audio passieve monitors: 10 inch, 12 inch en 15 inch

**Mengtafel\***

Analoog Midas VeniceF 24 ch, Soundcraft M4 en M8

Digitaal Allen&Heath QU-16, Midas Pro2c, Yamaha LS9

**Microfoons draadloos\***

8x Sennheiser EW300 G3 Frequentiebereik B 626-668

8x e865 Handheld

8x SK300 Beltpack

4x DPA d:fine

6x DAP EH 2

2x Sennheiser MKE2 black

**Microfoons en DI’s\***

Shure SM52b, SM56b, SM57, SM57b, SM58, SM58b, SM87, SM91b

Sennheiser 421, e604, e906, ME35, ME66, MD 808-U

Neumann KM184, KMS105

AKG C214B, C414B, C452 EB, D112

Radial J48, JDI Duplex

Klark Teknik DN100

Arx Audibox usb DI

**\***Gebruik mengtafels, monitors en microfoons in overleg ivm inzet in andere zalen

**Kleedkamers en artiestenfoyer**

De Roel Oostrazaal heeft 4 kleedkamers, waarvan 1 met eigen douche en toilet

Voor de andere kleedkamers zijn er douches en toiletten vlakbij

Verder zijn er spiegels, wastafels, kluisjes en een strijkplank

In de artiestenfoyer kun je eten, drinken en eten maken

Er zijn borden en bestek, een oven, magnetron, koelkast en fornuis

Er is stroom (32a/380v of 16a/220v) voor eigen keukenapparatuur