Laweiplein 1

9203 KL Drachten

0512 33 50 00 Algemeen

0512 33 50 60 Techniek

techniek@lawei.nl

**Studio: techniek, maten en voorzieningen**

**Maten zaal**

Breed 11.80m

Hoog 4.85m onderkant vast grid

Diepte 12.50m

Toneeldiepte bij gebruik tribune 5.00m

Laden en lossen via personenlift 1.30x2.45x2.09m (b x d x h)

**Afstopping**

Zwart gordijn op rail rondom

De linkerwand is een spiegel en heeft een barre over de hele lengte

**Zitplaatsen**

70 plaatsen: tribune 5 rijen op 0, 20, 40, 60cm hoogte

**Licht**

Zaallicht 12x Moodspot, bedienbaar in 4 rijen van drie

Theaterlicht 18x DTS Scena LED 150 PC 8.2-70°

Lichttafel Compulite Spark-top

**Los licht**

Par64 CP62

Niethammer HPZ115 1kw 15-38°

Gebruik los licht in overleg ivm inzet in andere zalen

**Stroom**

Links 1x 32 ampère

Rechts 1x 32 ampère

**Geluid**

Top 2x Meyer Sound UPA-1P

Sub 2x Meyer Sound 600-HP (in overleg)

Processing Galileo 816

Gebruik van mengtafels, monitors en microfoons graag in overleg ivm inzet in andere zalen

**Kleedkamers en artiestenfoyer**

De Studio heeft 2 kleedkamers met eigen douche en toilet

Verder zijn er spiegels, wastafels, kluisjes en een strijkplank

In de artiestenfoyer kun je eten, drinken en eten maken

Er zijn borden en bestek, een oven, magnetron, koelkast en fornuis

Er is stroom (32a/380v of 16a/220v) voor eigen keukenapparatuur

